**Θηκάρια μηριαίας μακριά**

1. Να είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο με εσωτερική και εξωτερική επίστρωση από 1.5% MDX και να έχουν ακτινοσκιερό άκρο.
2. Να διατίθεται σε μεγέθη : 5-9Fr και σε 23 cm, 35cm, 45cm
3. Η βαλβίδα να έχει 6 γλωχίνες και να είναι υψίστης ασφαλείας
4. Να έχει επίστρωση από υγρή σιλικόνη για ομαλή εισαγωγή του καθετήρα χωρίς τριβές η οποία να είναι και αποσπώμενη
5. Η κάνουλα του θηκαριού να μπορεί να υποστεί παραμόρφωση 105 μοιρών  δίνοντας τη δυνατότητα στον ασθενή να βρίσκεται στο κρεβάτι του σε ημικαθιστή θέση.