**Καθετήρες στεφανιογραφίας ημίσκληροι MPA 5Fr μήκους 125cm (**κωδικός είδους: 12/71075):

Χαρακτηριστικά:

* Να διαθέτουν διπλή πλέξη σύρματος για βέλτιστη προωθητικότητα, αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση στρέψης.
* Στα 5F, να διαθέτουν μικρότερη εσωτερική διάμετρο για τις εφαρμογές τους στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία.
* Η σκληρότητα του καθετήρα να μειώνεται βαθμιαία από το εγγύς άκρο (καλύτερη προωθητικότητα) προς το μαλακότερο άπω άκρο (ασφαλέστερη λειτουργία).

Αρ. πρωτ. Εισερχόμενου εγγράφου: